Titch Ka Ra
Au confluent des musiques folk, world, jazz et pop.

FICHE TECHNIQUE

Titch Ka Ra
Fiche Technique

Titch Ka Ra est un groupe composé de 5 musiciens. La répartition scénique est divisée en cinq espaces distincts, un pour chacun des musiciens. Cette documentation technique ne représente pas le matériel minimal utilisable par le groupe mais celui permettant de limiter au strict minimum les changements de positions et/ou réglages (comme pour les microphones  par exemple). Pour toute question, vous pouvez vous adresser à notre contact technique.

Scène

La dimension minimale conseillée de la scène est 4 x 3,5 m. Nous consulter pour des tailles de scènes inférieures.
Prévoir sur la scène (voir plan de scène en annexe) :
-	1 alimentation 220 Volts de chaque côté de la scène
-	2 petites tables
-	3 tabourets réglables en hauteurs
-	1 repose guitare
-	2 repose basses

Balance son

Durée minimale des balances instruments et voix, balance générale : 45 minutes, une fois l’installation de la scène terminée.

Sonorisation
Prise de son :

Le tableau ci-dessous liste les microphones utilisés par le groupe :

À ceci s’ajoute 9 pieds de micros avec perchette télescopique (8 grands et 1 petit) et les câbles suivants :

Sonorisation
Backline :

Effets :

Equalisation :

Retours :

1 ampli basse Peavey, 50 W fourni et 1 pré-ampli de guitare acoustique. 1 DAT ou minidisc câblé pour enregistrement.

Un effet réverbération pour les voix de la chanteuse et du chanteur (qui chantent simultanément dans certains morceaux).

1 table de mixage 16/8 lignes avec réglage par ligne : equalisation (3 voix mini), balance, effets, retour. Table 2 sorties.

4 retours de scènes de 100 Watts minimum.

Hébergement

Prévoir 1 lieu fermé pour pouvoir entreposer les effets personnels et les boîtes servant au transport du matériel. Prévoir des rafraîchissements et éventuellement selon la durée de la représentation une collation.

Contact
technique

Dominique Vaufreydaz
email : Dominique.Vaufreydaz@imag.fr

Titch Ka Ra
Annexe de la fiche technique

Plan de scène

Le plan de scène ci-dessous intègre un percussionniste. Lors de concert sans percussionniste, la zone E disparaît et le micro didgeridoo de cette zone se déplace en zone C.

Patch micro